# 优正体育

专业的网球场地面材料厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 弹性丙烯酸网球场多少钱一平

弹性丙烯酸网球场作为专业运动场地，其单位面积造价并非一个固定数字，而是受到多种因素综合影响的结果。了解这些关键影响因素，有助于形成更为客观的成本预期。

影响造价的重点因素：

1. 基础状况与处理成本： 这是较根本的维度之一。

   - 新建基础： 若场地需从零开始建设，成本包含土方开挖、回填、压实、碎石垫层以及较终的面层基础（通常为混凝土或沥青）。其中，达到严格平整度和排水要求的混凝土基础成本显著高于沥青基础。
   - 旧基础改造： 利用现有混凝土或沥青基础改造，成本相对较低。但需对旧基础进行彻底评估和处理，包括修补裂缝、找平、清洁、打磨或喷砂处理等，确保其达到铺设弹性丙烯酸面层的要求。处理难度越大，成本越高。

2. 材料品质与结构：

   - 丙烯酸涂料体系： 弹性丙烯酸系统通常由多层构成（基础找平层、弹性缓冲层、纹理层、面漆层）。不同品牌、不同配方的材料在弹性、耐磨性、抗紫外线老化性能、环保性及色彩持久性上存在区别。进口高品质涂料或特殊功能性涂料（如降温型）成本通常高于普通国产材料。
   - 弹性层类型与厚度： 弹性缓冲层是提供运动舒适性和保护的关键。其材质（如橡胶颗粒类型、粒径、配比）、铺设厚度直接影响材料用量和成本。追求更高冲击吸收（ITP值）和垂直变形（VT值）标准，必然增加弹性层材料的消耗量和成本。常见的如EPDM橡胶颗粒、TPV颗粒等，价格区别较大。
   - 辅材质量： 如界面剂、底涂、缝线材料等辅材的质量同样影响整体性能和造价。

3. 施工工艺复杂程度与标准：

   - 层数要求： 标准的弹性丙烯酸系统通常需要5-7层甚至更多道工序。层数越多、每层施工要求越精细，人工和材料成本相应增加。
   - 平整度与坡度要求： 网球运动的特殊性对场地平整度和排水坡度要求极高（通常要求3‰-8‰）。达到ITF（国际网球联合会）或其他高标准认证所要求的平整度（如3米直尺误差<3mm），需要更严格的找平工艺和检测，推高施工成本。
   - 特殊效果处理： 如定制颜色、特殊纹理要求、Logo绘制等，会增加施工难度和工时。

4. 场地尺寸与形状：

   - 标准的单块网球场（含缓冲区）面积约为670平方米（36.58m x 18.29m）。总面积越大，单位面积成本中分摊的固定成本（如设备进场、项目管理费）会略有降低，但总造价必然上升。
   - 不规则形状或场地内有大量障碍物（如立柱、排水口）会增加材料损耗和施工难度，导致单位造价升高。

5. 配套设施：

   - 围网（高度、材质、结构）、灯光系统（灯杆高度、灯具类型及数量、照度标准）、排水系统（如暗沟、集水井）等配套设施的质量和规格，是独立于弹性丙烯酸面层之外的主要成本项。选择不同档次的配套，整体项目造价区别巨大。

造价构成的大致范围（仅指弹性丙烯酸面层）：

- 备注： 此范围仅指完成弹性丙烯酸涂料系统（包含合格的弹性缓冲层）的材料费和施工费，不包含基础建设/改造、围网、灯光、排水等配套工程费用。基础处理情况对较终面层造价影响极大。
- 国产知名品牌中端产品： 单位面积造价一般在人民币 150元 - 280元 之间。这大致能满足日常训练和业余比赛需求。
- 进口或国产高端品牌产品（含高性能弹性层）： 单位面积造价通常从人民币 280元 - 450元 起步，甚至更高。此类产品在运动性能、耐用性、环保性方面表现更优，常见于专业俱乐部、赛事场地或要求较高的学校、单位。

： 弹性丙烯酸网球场每平方米的造价是一个高度动态的值，它由场地基础条件、选用的材料品质（尤其是弹性层）、施工工艺的精细度和复杂程度、场地具体尺寸形态以及相关配套设施的选择共同决定。深入理解各步骤的成本构成，基于项目实际需求进行专业评估和方案设计，是合理规划预算的关键。较终造价体现在从基础处理到面层完成的系统性投入总和。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。