# 优正体育

专业的网球场地面材料厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 人造草网球场施工方案

人造草网球场的建设质量直接关系到场地的运动性能与使用寿命。要确保较终场地符合网球运动的标准要求，关键在于系统化的施工流程与严格的质量控制。以下为重点施工步骤的技术要点：

一、 场地基础施工

- 地基处理与压实： 原状土地基需进行充分挖填、平整，分层碾压夯实，确保达到设计密实度要求（通常不低于93%）。软弱地基需视情况采取换填、固化等地基处理措施。
- 稳定层铺设： 选用级配碎石（或水泥稳定碎石）分层摊铺，每层厚度≤30cm，采用重型压路机碾压至表面坚实平整、无轮迹。
- 混凝土基础浇筑： 通常采用强度等级C25及以上商品混凝土（抗折强度≥4.0MPa）。浇筑前设置精确的标高控制点与分仓缝（间距≤6m）。混凝土需振捣密实，表面采用机械抹平收光，坡度严格控制在0.5%-1.0%，确保排水顺畅。浇筑后需及时覆盖养护，保证强度稳定增长。
- 排水系统集成： 基础设计需结合场地整体排水规划，预埋排水盲沟及管道。混凝土基础表面坡度是迅速排走地表水的关键，其坡度走向应与盲沟系统匹配。

二、 人造草坪系统铺设

- 草坪材料验收与铺展： 施工前核对人造草型号、草高、密度、颜色、底布及背胶质量，确认符合设计要求。草坪在场地摊开静置舒展，适应环境温度至少12小时。
- 精确定位与裁切： 依据场地设计图纸精确放线定位。相邻草卷铺设方向需确保草丝倒伏方向一致。使用专业工具进行切割拼接，接缝宽度控制在3mm以内。
- 接缝粘接： 使用符合环保标准的专用人造草连接胶及接缝带。涂胶均匀饱满，确保胶层厚度。粘接时精准对缝，使用压辊反复滚压，排除空气，保证粘接牢固无缝。
- 场地边界处理： 草坪与场外区域交接处需进行可靠锚固处理，通常采用L型固定件或混凝土压边。

三、 填充辅料施工

- 填充石英砂： 选用洁净、干燥、球形度高、粒径均匀（推荐0.3 - 0.8mm）的石英砂。使用专业撒砂机进行多方向、分层填充，确保填充均匀无遗漏。填充量严格依据草坪系统设计要求（通常25 - 35Kg/m²）。
- 填充橡胶颗粒： 选用环保、高弹性、粒径均匀（推荐0.8 - 2.0mm）的SBR或TPE颗粒。同样使用专业设备均匀撒布于石英砂层之上，填充量依据设计要求（通常5 - 8Kg/m²）。
- 梳理平整： 填充过程中及完成后，使用专业梳草刷设备反复梳理草丝，使其充分直立，并将填充料均匀分布至草丝根部。

四、 运动划线系统

- 定位与裁切： 根据国际网球联合会（ITF）或设计图纸要求，精确定位划线位置。在相应位置精确裁切去除人造草。
- 嵌条安装与填充： 将符合竞赛标准的白色或黄色运动场地专用嵌条（通常为PVC或PP材质）精确嵌入草底裁切槽内。使用专用划线胶或填充颗粒进行粘接固定和填充。

五、 场地清理与初步检测

- 施工完成后彻底清理场地，清除所有施工残留物。
- 进行初步目视检查：确认草坪铺设平整、接缝牢固、无皱褶；填充料分布均匀、草丝直立度良好；标线位置精确、清晰牢固；排水功能有效。

人造草网球场建设是一项综合性工程，其质量建立于精准的基础处理、规范的人造草铺装、科学的辅料填充以及标准的划线工艺之上。每个步骤均需遵循严谨的技术要求与操作规程，唯有如此，方能交付符合规范、性能优异、经久耐用的运动场地。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。