# 优正体育

专业的网球场地面材料厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 人造草坪网球场基础做法

一个性能优异、经久耐用的人造草坪网球场，其成功的关键很大程度上取决于下方基础工程的质量。基础不仅承担着均匀分散荷载、提供平整表面的重点任务，更对场地的排水性能、整体稳定性以及人造草坪的使用效果和寿命起着决定性作用。一个设计或施工不当的基础，极易导致积水、沉降变形、表面不平整等问题，进而严重影响球员体验和场地安全。因此，严格按照科学规范的流程进行基础施工至关重要。

重点施工流程与技术要点：

1. 场地勘察与预处理：

   - 详细勘察： 施工前必须进行详细的地质勘察与地形测量，清晰掌握场地的原始坡度、土壤类型（如粘土、沙土、回填土）、地下水位、承重能力及是否存在软弱层或潜在沉降区。这些数据是基础设计的重要依据。
   - 场地清理与平整： 彻底清除场地内的所有植被、树根、建筑垃圾、石块（粒径大于5cm）等杂物。对场地进行初步粗平整，大致形成设计要求的坡度雏形。
   - 原土压实： 使用重型压路机（如振动压路机、羊足碾）对清理后的原状土进行充分压实。压实度需达到设计要求（通常不低于90%-93%标准击实度）。对于软弱地基（如淤泥、杂填土），需进行换填（如级配砂石）或加固处理（如强夯、水泥土搅拌桩）。

2. 排水系统设计与施工：

   - 科学设计： 排水设计是基础的重点。必须依据当地降雨强度、场地尺寸、土壤渗透性精确计算排水需求。通常采用“龟背式”双坡或四坡设计（坡度推荐0.3%-0.8%），确保地表水能快速、顺畅地汇流至场地四周的排水沟。
   - 盲沟/排水层： 在压实好的原土上铺设土工布（透水阻土），其上设置由级配碎石或穿孔排水管构成的盲沟系统。盲沟应沿坡度方向布置，并连通至主排水沟，形成高效的排水网络。
   - 排水沟： 沿场地四周或低洼处设置。排水沟需具备足够的过水断面和强度，内壁光滑，底部纵坡保证排水畅通。沟壁和沟底应采用混凝土或预制构件，确保结构稳固。沟口需设置格栅盖板防止杂物堵塞。
   - 排水管： 连接盲沟与排水沟或市政管网的主排水管道，需保证足够的管径和坡度（通常≥1%），接口密实，防止倒灌。

3. 级配碎石层（稳定层）铺设与压实：

   - 材料选择： 选用质地坚硬、级配良好（粒径范围通常在30mm-80mm）、含泥量低的碎石（如石灰岩、花岗岩碎石）。
   - 分层摊铺压实： 虚铺厚度控制在20cm-30cm以内（具体依据设计要求和压路机能力）。采用振动压路机进行充分压实，确保层间结合紧密，压实度需达到设计要求（通常≥96%）。该层的主要作用是均匀分散荷载、辅助排水、提供稳定支撑平台。

4. 混凝土基础层（垫层）施工：

   - 模板安装： 按设计要求精确支设模板，确保基础的几何尺寸、标高精确无误。模板需具有足够强度和刚度，接缝严密不漏浆。
   - 配筋（如需要）： 根据设计进行钢筋绑扎（通常在场边区域、薄弱部位或特殊地质条件下设置钢筋网片），确保保护层厚度。
   - 混凝土浇筑：
     - 标号：选用设计要求的强度等级（通常不低于C25或C30）。
     - 性能：需具有良好的和易性、抗裂性（可掺加聚丙烯纤维等抗裂材料）、耐磨性。
     - 浇筑：连续作业，避免冷缝。采用插入式振动棒充分振捣密实，排除气泡。
     - 平整度控制：使用激光整平机等高精度设备进行标高控制与表面平整度施工（通常要求3m直尺下间隙≤3mm）。
     - 坡度：严格按照设计要求控制表面坡度。
   - 养护： 浇筑完成后立即覆盖塑料薄膜、土工布或喷洒养护剂进行保湿养护，时间不少于7天（重要工程需14天以上），防止早期开裂。
   - 伸缩缝切割： 混凝土达到一定强度（通常为设计强度的25-30%）后，及时按设计图纸切割伸缩缝（真缝），缝深约为板厚的1/4-1/3，以释放混凝土收缩应力，防止无序开裂。需填塞专用弹性密封胶。

5. 人造草坪铺设面层准备：

   - 基础验收： 混凝土基础需达到养护龄期（通常≥28天）后，进行严格验收。检查项目包括：表面强度（回弹法或取芯）、平整度（3m直尺）、坡度、有无裂纹、空鼓、油污等缺陷。基础含水率需符合草坪胶粘剂要求。
   - 清洁： 彻底清扫基础表面，去除所有灰尘、砂粒、杂物。必要时使用高压水枪冲洗，确保粘结面绝对干净、干燥、坚固。

6. 人造草坪铺设（基础相关部分）：

   - 草坪摊铺与裁切： 在清洁干燥的基础上精确放线定位，按设计方向摊开草卷。留足搭接余量进行精确裁切。
   - 接缝粘结： 使用符合环保要求的专用人造草坪胶粘剂。在接缝处下方铺设高强度抗拉裂接缝带（接缝布），确保双面均匀、足量涂胶，严格按照胶水开放时间和环境要求进行粘合。粘合后需充分滚压确保粘结牢固无气泡。
   - 填充石英砂/橡胶颗粒： 使用专业撒料机和梳理设备，将规定规格的石英砂（底层填充）和环保橡胶颗粒（顶层填充）分层、均匀、足量地填充到草丝间。填充深度需符合草坪系统要求，确保草丝直立和运动性能。

人造草坪网球场基础建设是一个环环相扣、要求严谨的系统工程。从精确的场地勘察与预处理开始，到科学高效的排水系统构建，再到级配碎石层的稳定支撑作用，较终由高精度、高强度、高平整度的混凝土基础层作为承载面层，每一个步骤都必须严格遵循技术规范和质量标准。唯有如此，才能为人造草坪面层提供坚实、稳定、平整且排水顺畅的支撑平台，奠定整个网球场地长久优质使用性能的基石。基础质量直接决定了网球场的较终品质和使用寿命。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。