# 优正体育

专业的网球场地面材料厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 人造草坪网球场每平米石英砂

石英砂在人造草坪网球场中扮演着不可或缺的角色。作为填充材料，其重点功能在于为整个场地系统提供基础支撑与性能保障。

功能性支撑与系统保护：

- 稳定草丝结构： 均匀填充的石英砂包裹草丝根部，提供侧向支撑力，维持草丝处于设计的直立状态。这确保了球在草皮表面的滚动轨迹和弹跳特性符合网球运动的规范要求。
- 优化运动表现： 适量的石英砂填充增加了草皮单位面积的重量，提升了场地的整体稳定性。这有助于球员蹬地发力时获得有效的反作用力支撑。同时，砂粒填充增加了草丝间的摩擦，优化了运动鞋底与场地的抓地效果。
- 保护基础结构： 石英砂层覆盖在场地基础之上，形成均匀分布的承压面。它有效分散运动员奔跑、跳跃产生的冲击力，减少对下层基础结构的直接压力，有助于维持基础平整度和排水功能。
- 保障排水效率： 高品质的石英砂颗粒具有均匀的粒径和良好的棱角特性，填充后在草丝间形成稳定孔隙网络。这一结构对于雨水或清洁用水的快速下渗至关重要，是维持场地全天候使用性能的基础。
- 维持场地平整： 均匀铺设并正确固实的石英砂层为上层人造草皮提供了坚实且平整的基底，是获得理想球场表面平整度的关键一步。

石英砂的技术规格要求： 为发挥上述作用，人造草坪网球场专用石英砂需符合严格的技术参数：

- 粒径分布： 颗粒直径通常集中在0.3毫米至1.5毫米的区间。过细的砂粒易导致板结并阻塞排水通道；过粗的砂粒则影响填充均匀性和场地舒适感。
- 颗粒形态： 优选棱角分明（非圆形）且表面洁净的颗粒。这种形态利于颗粒间相互卡位锁定，形成稳固结构，减少使用过程中的迁移和沉降。
- 材质硬度与纯度： 应选用二氧化硅（SiO2）含量高的天然石英石破碎加工而成。高硬度确保颗粒在使用中不易粉化，维持长期功能；高纯度减少杂质带来的污染风险。
- 洁净度： 严格控制粉尘、泥土及其他有机杂质含量，保证材料洁净，避免影响排水性能或污染场地环境。

施工工艺要点： 石英砂功能的充分发挥依赖于规范的施工操作：

- 填充量： 依据草坪类型、草丝高度、密度及设计规范精确计算所需填充量，通常填充高度约为草丝露出地面高度的二分之一至三分之二。
- 分层填充与均匀散布： 推荐分多次（通常2-3次）进行填充，每次填充后使用专业刷砂设备（如带刷子的铺砂机）将砂粒充分刷入草丝根部并均匀分布，避免局部堆积或不足。
- 初次固实： 完成填充后，使用轻型压路机或专业场地碾压设备进行初次碾压固实，促进砂粒与草丝的紧密嵌合及场地初步稳定。

结语 石英砂作为人造草坪网球场系统的关键填充材料，通过为草丝提供结构性支撑、优化运动性能、保护基础设施、保障排水效率及维持场地平整度，构成了系统可靠运行的重要基础。其规格选择与施工工艺的严谨性直接关系到场地较终的性能表现和使用体验。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。