# 优正体育

专业的网球场地面材料厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 人造草坪网球场填充颗粒要求

人造草坪网球场系统的性能表现，很大程度上依赖于填充颗粒的选择与应用。填充颗粒不仅影响球速、球的反弹特性及球员的脚下感受，更关乎整个场地的稳定性、草坪纤维的直立状态以及系统的长期耐用性。因此，对填充颗粒的技术指标需有明确的认知与严格的要求。

颗粒材质与基本特性

- 材质选择： 石英砂、硅砂或经特殊处理的天然矿物砂是主流选择。这类材料需具有高硬度、高密度、低磨损率、化学性质稳定（不分解、不粉化）及良好的抗紫外线能力。
- 粒径分布： 颗粒粒径需严格控制在特定范围，常见为1至3毫米之间。过小的颗粒易产生扬尘、板结及随雨水流失；过大的颗粒则影响球员脚感舒适度，不利于球的均匀滚动。理想状态下应具备合理的级配，以保证颗粒间的良好嵌挤，形成稳定支撑层。
- 颗粒形状： 优先选用接近球形或浑圆状的颗粒。尖锐棱角多的颗粒会加速草坪纤维的磨损和割裂，显著缩短其使用寿命。圆润颗粒则能减少摩擦，保护纤维。
- 硬度与密度： 颗粒需具备足够的硬度（通常在肖氏硬度50-60以上）以抵抗长期踩踏和器械碾压。同时，高密度能提供良好的压载效果，稳定草坪底布系统。

重点性能要求

- 运动性能保障： 填充颗粒是调节场地运动性能的关键。颗粒层的厚度和密度直接影响网球的垂直反弹高度、球与场地的摩擦系数（球速）以及球员起步、急停、滑步时的脚下反馈。其主要作用在于提供适度的缓冲和可靠的牵引力。
- 纤维保护与直立： 颗粒填充于草坪纤维之间，为其提供侧向支撑力，保持纤维直立不倒伏。这不仅影响场地外观，更关乎球与草面接触的均匀性和可预测性。同时，优质颗粒能有效缓冲运动冲击，显著降低纤维因反复弯折和踩踏而导致的疲劳断裂风险。
- 场地稳定性与排水： 颗粒层压实后形成坚实的整体，与底布、缓冲层共同作用，防止基础变形。合理的颗粒级配应保证其具有良好的渗透性，允许雨水快速下渗，避免场地积水。
- 高温稳定性： 在夏季高热环境下，颗粒材料本身不应产生软化、粘连或释放有害物质。其物理化学性能应能承受高温考验（例如通过ASTM D1204等标准测试）。
- 环保性： 颗粒材料需符合相关环保法规要求，不含有害重金属及其他污染物，确保对人体健康和环境安全。

填充工艺要点

- 均匀分布： 填充过程需确保颗粒在场地各处均匀分布，避免局部过厚或过薄。通常需使用专业撒播设备并分多次进行，结合刷扫使颗粒均匀沉降到位。
- 深度控制： 填充深度（通常指覆盖草坪纤维露出部分的高度）是维护场地性能的重要参数。需依据草坪类型、纤维高度及预期性能精确控制。
- 定期维护： 在场地使用过程中，颗粒会因球员活动、雨水冲刷或风力等因素产生迁移和损耗。需定期检查颗粒分布状态，适时进行补充（“补砂”）和翻松梳理，保持设计填充深度和均匀性，并清除杂物。

填充颗粒在人造草坪网球场系统中扮演着不可或缺的角色，其材质选择、物理特性及填充工艺直接决定了场地的运动表现、安全舒适性及长期使用寿命。严格遵循粒径、硬度、形状、密度等关键指标要求，并重视施工与维护步骤的规范性，是确保人造草坪网球场达到并维持理想性能状态的基础。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。