# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球场施工步骤

篮球场专业施工流程简述

篮球场建设是一项技术性较强的系统工程，其质量直接影响使用性能与寿命。一个规范、专业的施工流程通常包含以下重点步骤：

1. 场地评估与准备：

   - 现场勘查： 详细勘察待建区域的地形、土壤性质、地下管线分布、现有植被以及周边排水条件。
   - 场地清理： 彻底清除场地内的杂草、树根、石块、建筑垃圾等障碍物。
   - 场地平整： 进行必要的土方开挖、回填及精细平整，确保达到设计要求的整体坡度（通常约0.5%-0.8%，中心高四周低）以利排水。压实度需满足设计要求。

2. 基础施工：

   - 测量放线： 依据设计图纸精确放样，标定场地的边界线、中线、功能区域线等关键位置。
   - 地基处理： 对于软弱地基需进行换填、夯实或采用其他加固措施，确保地基承载力符合要求。
   - 稳定层铺设： 铺设级配碎石或水泥稳定碎石层，分层摊铺、碾压密实。此层提供结构支撑和辅助排水。
   - 混凝土基层浇筑（根据面层要求）：
     - 模板支设： 按放线位置安装模板，确保尺寸精确、牢固稳定。
     - 混凝土浇筑： 采用强度等级符合设计要求（通常C25或以上）的商品混凝土。浇筑过程需连续，振捣密实，避免离析。
     - 表面处理： 使用专业设备进行提浆、抹平、收光，确保表面平整度（坡度符合要求）及合适的纹理（毛面处理利于面层结合）。
     - 伸缩缝切割： 在混凝土初凝后、终凝前按设计间距（通常约4-6米）及时切割真缝，填充弹性材料，防止不规则开裂。
     - 养护： 浇筑完成后立即覆盖保湿养护（如薄膜、土工布），洒水养护至少7天，强度达标后方可进行后续施工。养护期间严禁重压或扰动。

3. 面层施工（根据选材不同，工艺区别大）：

   - 悬浮式拼装地板：
     - 场地复查： 确保混凝土基础强度、平整度、坡度及干燥度（含水率）符合地板系统要求。
     - 铺设前准备： 清洁基础表面，必要时铺设弹性减震垫。
     - 地板铺装： 按设计图纸和产品说明，从场地中心或基准点开始铺设。严格对齐、扣紧锁扣，确保板间连接紧密无松动。处理边界收口。
     - 膨胀缝预留： 场地周边需按规范预留足够的膨胀间隙。
   - 丙烯酸涂料面层：
     - 基础处理： 彻底清洁混凝土表面，修补裂缝、缺陷，打磨平整。必要时进行酸洗或喷砂处理增加附着力。
     - 底涂层涂布： 均匀滚涂或刮涂渗透性底涂材料，增强层间结合力及封闭基层。
     - 中涂层（加强层）施工： 分层涂布掺有石英砂的丙烯酸中涂材料，每层需待前一层干固后施工。主要提供弹性、厚度和纹理。
     - 面涂层涂布： 涂布1-2遍纯丙烯酸彩色面漆，提供较终色彩、耐磨性及抗紫外线能力。
     - 划线： 待面漆完全固化后，按标准尺寸精确测量放线，粘贴美纹纸，涂刷专用体育划线漆。确保线条平直、清晰、宽度精确、边缘整齐。

4. 附属设施安装：

   - 篮球架预埋/安装：
     - 定位： 严格按设计图纸及篮球规则（如篮圈中心点距端线内沿1.575米）确定篮球架位置。
     - 预埋件安装： 在混凝土基础浇筑时精确预埋固定件（如预埋螺栓或法兰盘），确保定位精确、水平、标高一致、牢固。
     - 篮球架组装与固定： 基础强度达标后，安装支架、篮板、篮筐，调整至标准高度和水平度，并牢固固定。
   - 围网安装：
     - 立柱基础： 按设计位置挖掘柱坑，浇筑混凝土基础或安装预制底座。
     - 立柱安装： 埋设立柱，调垂直度，回填夯实或固定底座。
     - 挂网： 将围网平整展开，使用专用卡具、绑丝或穿杆将其牢固张紧固定在立柱及横梁上。网片连接处需重叠并牢固固定，确保整体稳固、美观。

5. 场地清洁与较终验收：

   - 全面清洁： 施工完成后，彻底清扫场地，移除所有施工垃圾及杂物。
   - 设施调试： 检查篮球架高度、稳定性，篮筐弹性；检查围网牢固度及门锁功能。
   - 质量检查： 对照设计规范及质量标准，对场地尺寸、坡度、平整度、面层质量、划线精度、附属设施安装等进行全面检查。
   - 场地交付： 整理完整施工记录及材料合格证明等资料备查。

总结： 篮球场的专业施工是一个环环相扣的严谨过程，始于精确的场地评估与基础准备，重点在于高质量的基础构筑与面层铺设，辅以规范安装篮球架及围网等设施。严格遵守各步骤的技术要求与规范是确保场地性能稳定、耐用安全的关键所在。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。