# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球场地坪漆的具体做法

篮球场地坪漆专业施工工艺

篮球场地坪漆系统对运动体验、安全性与场地耐久性至关重要。其成功依赖于严谨的工艺与对细节的把控。以下是重点施工步骤：

一、 基础要求与处理

1. 基础条件： 混凝土基础强度应≥C25，表面平整度要求2米靠尺内误差≤3mm。基础需充分养护（通常≥28天），含水率严格控制在8%以下。伸缩缝应按设计要求预设并处理妥当。
2. 基础处理：
   - 打磨： 使用专业地坪研磨机配适当磨片（如30-60目）进行整体打磨，彻底去除浮浆、松散层及杂质，打开混凝土毛细孔，增强附着力。打磨后真空吸尘，确保无尘。
   - 修补： 对局部裂缝、凹坑、孔洞及边角缺陷，采用高强度环氧砂浆或专用修补材料进行细致填补、找平。伸缩缝清理干净后，填充弹性密封胶（如聚氨酯胶）至适当高度。
   - 清洁： 再次彻底清洁，确保表面无油污、灰尘及其它影响粘结的污染物。必要时使用专用清洁剂处理。

二、 底涂层施工

1. 材料选择： 选用渗透性强、附着力优异的环氧底涂。
2. 施工： 将主剂与固化剂严格按比例混合，充分搅拌均匀。使用专业滚筒或镘刀均匀涂布于处理好的基层上。确保涂布连续、无遗漏，形成一层致密的封闭层，有效增强与中涂层的结合力及阻止地下水汽上涌。检查确保无漏涂、堆积现象。底涂干燥后方可进行下一道工序。

三、 中涂找平层施工

1. 目的： 弥补基础细微不平整，提供系统主体厚度与韧性，提升整体抗压及耐冲击性能。
2. 材料与施工： 选用环氧中涂砂浆（可加入适量石英砂）。按比例混合主剂、固化剂及填料，充分搅拌均匀至无颗粒。使用专业镘刀进行批刮，重点填补低洼处。批刮需用力均匀，确保平整度达到要求（通常≤2mm/2m）。此层干燥后需打磨、吸尘处理，去除毛刺和高点，为面漆提供平整基面。

四、 纹理层施工（可选，多用于丙烯酸体系）

1. 目的： 提供特定摩擦系数与弹性脚感。
2. 材料与施工（以水性丙烯酸为例）： 将丙烯酸乳液与专用石英砂（特定目数）按比例混合均匀成浆料。用专业刮耙或镘刀分多道（通常2-3道）均匀刮涂于中涂层上。每道施工方向应纵横交错，确保纹理均匀、厚度一致，层间需完全干燥。较终形成具有粗糙纹理、良好弹性与排水性的结构层。

五、 面涂层施工

1. 材料选择： 篮球场面漆需兼具优异的耐磨性、耐候性、抗紫外线能力、色彩稳定性及适中的防滑性能。水性丙烯酸面漆或脂肪族聚氨酯面漆是常见选择。
2. 分色线定位：
   - 严格按照标准篮球场尺寸图纸进行精确测量放线。
   - 使用不易脱落的分色纸（或专用分色胶带）沿墨线粘贴，确保边缘整齐、牢固、无渗漏缝隙。粘贴后需仔细检查压实。
3. 面漆施工：
   - 将面漆主剂与固化剂按严格比例混合，充分搅拌至均匀。必要时可添加少量专用稀释剂（符合材料说明书要求）调整施工粘度。
   - 涂布方式：
     - 真好道（有色层）： 使用短毛滚筒或高质量羊毛滚筒，沿场地长度方向均匀滚涂。确保色泽饱满均匀，无漏涂、流挂、明显滚痕或接头痕迹。仔细涂刷边角区域。
     - 干燥： 真好道面漆需充分干燥（时间依材料及环境而定）。
     - 第二道（保护/增亮层）： 方法同真好道，方向可与真好道垂直或沿宽度方向，确保覆盖均匀，形成连续、致密、光泽一致的漆膜。
4. 分色线处理： 第二道面漆表干前（或按材料要求时间），小心、快速地揭除分色纸，确保线条清晰、平直、无毛刺。揭除动作需垂直于地面，避免撕坏漆膜。

六、 划线层施工

1. 材料： 选用高性能的球场专用划线漆（多为聚氨酯或丙烯酸），颜色须符合标准（通常为白色或黄色）。
2. 施工：
   - 按标准尺寸精确放线，粘贴分色纸（要求同面漆分色）。
   - 搅拌划线漆至均匀，使用专用划线器或小滚筒进行涂刷。要求漆膜厚度足够，色泽鲜艳饱满，边缘锐利清晰。
   - 在划线漆表干前小心揭除分色纸。

七、 养护 所有涂层施工完毕后，场地需进行严格养护：

- 完全固化期： 在规定的养护期内（通常≥7天，具体依据材料说明及环境温湿度），禁止任何人员、车辆进入或在其上进行施工活动。此阶段对涂层性能形成至关重要。
- 环境控制： 养护期内保持场地良好通风，避免暴晒、雨淋、积水及极端温度变化。
- 保护： 在固化期后初次使用前，宜进行一次清洁，去除养护期间可能的浮尘。

总结 篮球场地坪漆的施工是一个环环相扣的系统工程，其质量重点在于基础处理的彻底性、材料选择的适配性、施工工艺的规范性以及对环境条件的严格控制。从基层打磨修补、底涂渗透封闭、中涂找平增韧，到纹理层构造、面漆耐磨装饰及精准划线，每一步骤都需精准操作与严格管理。充分的养护时间保障了材料性能的较终呈现，是达成高使用品质与长久服役的基础。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。