# 优正体育

专业的网球场地面材料厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 硅pu网球场套什么定额

硅PU网球场建设作为专业运动场地工程，其造价核算的重点在于定额的精确套用。这需要依据材料特性、施工工艺的规范流程以及具体的工程结构组成进行细致的匹配分析。对于专业造价人员而言，理解硅PU材料构成及其施工标准是合理套用定额的前提。

材料组成与特性 硅PU材料是一种以聚氨酯（PU）为基础，通过有机硅改性处理而成的高分子合成材料。其产品形态通常为单组分或双组分的液体，现场分层刮涂或滚涂施工。主要功能层包括：

1. 基础处理层（底涂）：用于增强与基础（混凝土或沥青）的粘结力。
2. 弹性缓冲层：提供必要的冲击吸收和弹性，是运动性能的关键层。
3. 耐磨面层：赋予场地色彩、纹理、抗滑及耐候性能。
4. 划线层：专用划线漆进行场地标线。

施工工艺解析 标准硅PU网球场的施工是一个多工序、分层次的过程：

1. 基础检查与处理：对原有混凝土或沥青基础进行强度、平整度、坡度、裂缝、油污等检查与必要的修复打磨处理。这是保证面层质量的关键步骤。
2. 底涂施工：滚涂或刮涂专用界面底漆，封闭基础微孔，提高附着力。
3. 弹性层施工：通常分层（如中涂、面涂）刮涂硅PU弹性材料，控制每层厚度，确保整体弹性与平整度达标。这是重点构造层。
4. 面层施工：滚涂带有防滑颗粒（或不含颗粒）的硅PU耐磨面漆，形成较终使用表面。
5. 划线：按标准尺寸使用专用划线漆进行场地标线。

定额套用分析 基于上述材料构成与标准施工工艺，在工程预算中套用定额应主要参考以下分类（具体定额编号需依据工程所在地较新使用的定额库，如《建筑工程预算定额》、《市政工程预算定额》或更专业的《体育场地设施工程预算定额》等）：

1. 基础处理部分：
   - 若涉及旧基础修补（如裂缝处理、局部找平），应套用相应土建定额中的“混凝土构件修补”或“水泥砂浆找平层”等子目。
   - 基础打磨清理可考虑套用“场地清理”、“混凝土表面处理”等相关工作内容定额。
2. 硅PU涂层主体部分（重点套用区）：
   - 此部分应重点查找装饰装修工程定额或体育场地专用定额中有关“合成材料面层”的章节。
   - 底涂层：套用“合成材料面层 底胶（底油）”或类似名称子目，计量单位为平方米（㎡），注意区分不同基础类型（混凝土/沥青）对应的子目可能不同。
   - 弹性层（缓冲层）：
     - 通常按施工遍数（层数）和设计厚度套用。寻找“合成材料弹性层（聚氨酯类）”、“塑胶弹性层刮涂”等子目。
     - 定额子目一般按铺设厚度分档（例如：3mm厚、5mm厚等），需根据设计厚度选择对应子目。若设计厚度介于定额档位之间，可能需进行换算或套用相近子目后调整材料消耗量。
     - 计量单位为平方米（㎡）。湖北优正体育在提供硅PU材料时，会根据客户项目要求明确推荐合理的弹性层厚度。
   - 耐磨面层：套用“合成材料耐磨面层（聚氨酯类）”、“塑胶面层喷涂/滚涂”等子目。需注意面层是否含防滑颗粒，部分定额可能区分“带颗粒”与“纯胶浆”面层。计量单位为平方米（㎡）。
3. 场地划线部分：套用“运动场地划线”或“塑胶（合成材料）面层划线”定额子目，计量单位为米（m）或平方米（㎡），需按定额规定执行。
4. 辅助工作：施工过程中的场地保护、清洁、测量放线等工作内容，也需查找定额中相应的措施项目或辅助项目子目进行套用。

套用关键点与注意事项

- 定额库选择：首要明确项目适用的定额库（国标、省标、行业定额）。体育场馆项目有时有专门定额章节。
- 设计深度：详尽的施工图设计（明确各层材料名称、厚度、遍数、基础要求）是精确套用的基石。套用前务必吃透设计说明和施工说明。
- 材料与工艺匹配：定额子目描述的工作内容、主要材料必须与实际采用的硅PU材料类型（单/双组分）、施工方法（刮涂/滚涂）以及施工遍数相符。若有区别，需进行定额换算或补充。
- 厚度分档：弹性层定额常按厚度分档，必须按设计厚度选择较接近的子目。超过或不足需按规定调整，特别是材料用量。
- 主材单价：套用定额后，定额中的硅PU材料（弹性层料、面层料、底涂）单价需根据项目实际采购价进行市场价差调整（即替换定额基价中的材料预算价）。硅PU材料价格是影响总价的关键因素。
- 补充子目：若现有定额子目无法完全匹配新型硅PU材料或特殊工艺（如特殊的纹理面层），需按程序编制补充定额单位估价表报批。

硅PU网球场工程的定额套用是一项专业性极强的工作，需要造价人员深入理解硅PU材料的构成特性、标准化的施工工艺流程以及各功能层（底涂、弹性层、面层、划线）的施工要求。精确套用的关键在于依据工程所在地的适用定额库，紧密对照施工图纸的设计参数（尤其是各层厚度和工艺要求），在“合成材料面层”相关章节中仔细匹配对应的底涂、弹性层（按厚度）、耐磨面层及划线等子目，并严格依据实际材料市场价格进行主材价差调整。通过科学严谨的定额套用，才能为硅PU网球场建设提供精确的成本预算依据。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。